**Spryskiwacz do płukania oczu**

Ścienny - 2-strumieniowy

Uruchamiany na spust

Numer: **9121**

Opis do specyfikacji

Ścienny, 2-strumieniowy spryskiwacz do płukania oczu.

Dysze wyposażone w osłonki ochronne z zielonego ABS-u, które są automatycznie odrzucane przy uruchamianiu wypływu.

Wypływ uruchamiany naciśnięciem na spust.

Automatyczne zamknięcie wypływu po zwolnieniu spustu dzięki sprężynie.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach.

Napowietrzacze z podwójnym filtrem z Inoxu.

Ergonomiczny uchwyt i spust z zielonego polipropylenu.

W zestawie znormalizowana tabliczka informacyjna: „OCZOMYJKA”.

Uchwyt do oczomyjki i wąż L.1,50 m.

30 lat gwarancji.