**Uniwersalna wylewka „C"**

W1/2"

L.150 mm, H.105 mm

Numer: **960152**

Opis do specyfikacji

Ruchoma wylewka stojąca.

Lity, chromowany mosiądz.

Antyosadowe sitko wypływowe z wypływem nastawionym na 3 l/min.

W1/2'', L.150 mm, H.105 mm.

30 lat gwarancji.