**Antyosadowy napowietrzacz**

Z24/100

20 do 25 l/min, 5 sztuk

Numer: **24.5P**

Opis do specyfikacji

Antyosadowy napowietrzacz bez ogranicznika wypływu.

Z24/100.

Wypływ 20 do 25 l/min przy 3 barach.

Pakowane po 5 sztuk.