**Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią**

Bez zaworu czerpalnego

Czarny wąż i antyosadowy pistolet z wypustkami

Numer: **5680**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej..

2-otworowa bateria stojąca z rozstawem 150 mm:

- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznymi uchwytami.

- Środkowe łączenie z nakrętkami i przyłącza Z½".

Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 10 l/min (nr 433009).

Antyosadowy pistolet z wypustkami i końcówką odporną na uderzenia.

Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna ¾″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

30 lat gwarancji.

Te modele zestawów pozwalają na instalację bliżej ściany.