**Lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem**

Uchwyt: biały błyszczący Nylon HR

Numer: **510201N**

Opis do specyfikacji

Prostokątne, ścienne lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem umożliwiającym regulację kąta jego nachylenia dla osoby siedzącej lub osoby na wózku inwalidzkim.

Do łazienek i toalet wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością lub łączonych: możliwe użycie w pozycji siedzącej lub stojącej.

Nylonowy uchwyt z powłoką antybakteryjną: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Szybki i łatwy montaż zatrzaskowy.

Blokada antykradzieżowa.

Lustro uchylne z uchwytem z białego, błyszczącego Nylonu HR.

Lustro z bezpiecznego szkła laminowanego o grubości 6 mm.

Wymiary lustra: 500 x 600 mm.

Kąt nachylenia do 20°.

Lustro uchylne z 30-letnią gwarancją.