**Nietłukące się lustro z Inoxu H.600 mm**

Nietłukące się lustro do toalet

Inox 304: połysk

Numer: **3458**

Opis do specyfikacji

Prostokątne lustro z bakteriostatycznego Inoxu 304 polerowanego na lustrzany połysk.

Niewidoczne wzmocnienie płytą PVC o grubości 10 mm.

5 punktów mocujących. Niewidoczne mocowania.

Należy mocować na płaskiej powierzchni.

Nietłukące się.

Wymiary: 10 x 485 x 585 mm.

Nietłukące się lustro ze stali nierdzewnej z 30-letnią gwarancją.