**Umywalka wpuszczana w blat HEMI Ø385**

Inox 304 satynowy - Wpuszczana w blat lub podblatowa

Numer: **120490**

Opis do specyfikacji

Okrągła umywalka wpuszczana w blat lub podblatowa.

Wewnętrzna średnica umywalki: 385 mm.

Średnica otworu do wykonania w blacie: 400 mm do instalacji wpuszczanej w blat, 380 mm do instalacji podblatowej.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 0,8 mm.

Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 1,6 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0213490201]