**Ścienna umywalka zbiorowa DUPLO RP**

Inox 304 satynowy - L. 1200 mm - Z niewysoką ścianką

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę

Numer: **121390**

Opis do specyfikacji

Ścienna umywalka zbiorowa, 2 stanowiska, 1200 x 500 mm.

Z niewysoką ścianką, aby chronić ścianę przed rozpryskami wody i podnieść standard higieny.

Średnica wewnętrzna umywalek: 310 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Dostarczana z 2 korkami 1¼".

Bez przelewu.

Dostarczana ze wspornikami kątowymi i mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 15 kg.

[Poprzedni numer katalogowy: 0211390008]