**WC tureckie SHA XS**

Inox 304 satynowy - Do zabudowy - Bez syfonu

1 dysza

Numer: **113710**

Opis do specyfikacji

WC tureckie do zabudowy w posadzce, 500 x 220 x 600 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie satynowe.

Miska wytłaczana, bez spoin, dla ułatwienia obsługi i odpowiedniej higieny.

Kształt miski dopasowany dla mężczyzn i kobiet.

Powierzchnia antypoślizgowa w miejscu na stopy.

Odpływ wody: Ø100 mm.

Spłukiwanie z 1 dyszą z Inoxu 304.

Waga: 5 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0113370019]