**Indywidualny pisuar rynnowy LP**

Inox 304 satynowy - L. 600 mm - Stojący

Numer: **130300**

Opis do specyfikacji

Stojący pisuar rynnowy, 600 x 1020 x 300 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Dopływ wody z tyłu.

Dostarczany z dyszą spłukującą ze stali nierdzewnej i wężykiem.

Oszczędność wody: optymalne spłukiwanie z wypływem 0,1 l/s, czyli 0,3 litra na jedno użycie.

Odpływ na środku.

Odpływ wody 1"1/2. Dostarczany z sitkiem ze zintegrowanym syfonem (nr 785000).

Instalacja i konserwacja uproszczone dzięki panelom dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.

Waga: 15,2 kg.

30 lat gwarancji.