**Wisząca przegroda międzypisuarowa TU**

Inox 304 satynowy - H. 700 mm

Numer: **100610**

Opis do specyfikacji

Wisząca przegroda międzypisuarowa.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Gładka powierzchnia i zaokrąglone krawędzie.

Dostarczana z mocowaniami i śrubami antykradzieżowymi TORX.

Waga: 6,2 kg.

[Poprzedni numer katalogowy: 0011610000]