**Mimośród**

Rozstaw 12 mm, standardowy, funkcja STOP/CHECK

Z1/2" - Z3/4", L.62 mm, 2 sztuki

Numer: **855755.2P**

Opis do specyfikacji

Standardowy mimośród, rozstaw 12 mm.

Z½" - Z¾".

Rozeta Ø65.

L. 62 mm.

Z funkcją STOP/CHECK:

- Funkcja STOP: zintegrowany zawór odcinający.

- Funkcja CHECK: sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych jeśli bateria je posiada (patent DELABIE).

Dostarczany w ilości 2 sztuk.

30 lat gwarancji.