**Wąż BIOSAFE z poliuretanu**

Do wyciąganej słuchawki

Numer: **837T4**

Opis do specyfikacji

Waż BIOSAFE L.1,60 m przeciw proliferacji bakterii do wyciąganej słuchawki (z wyłączeniem nr 2597).

Przezroczysty wąż z poliuretanu, gładki wewnątrz i na zewnątrz, o małej pojemności na wodę (wnętrze Ø6).

Metalowa końcówka stożkowa W½".