**Uchylna poręcz łukowa Basic biała L. 760 mm, z podporą**

Inox epoksyd biały

Ø32

Numer: **511517W**

Opis do specyfikacji

Uchylna poręcz łukowa Basic Ø32 z podporą dla osób niepełnosprawnych.

Poręcz do WC lub natrysku z Inoxu epoksyd biały.

Model z podporą składającą się automatycznie: stosować jako wzmocnienie jeśli mocowanie ścienne jest niewystarczające.

Regulowana wysokość podpory od 760 do 780 mm.

Widoczne mocowanie płytą montażową na 6 otworów.

Grubość płyty montażowej: 3,5 mm.

Wymiary: 760 x 815 x 100 mm.

30 lat gwarancji.

Znak CE.