**Biały zestaw do mycia wstępnego bez armatury z niską kolumną**

Bez zaworu czerpalnego

Biały wąż i antyosadowy pistolet z wypustkami

Numer: **435420**

Opis do specyfikacji

Biały zestaw do mycia wstępnego bez armatury przystosowany do intensywnego użycia w kuchniach profesjonalnych.

Urządzenie bez zaworu czerpalnego.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 10 l/min (nr 433003).

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówką odporną na uderzenia.

Biały wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Niska kolumna 3/4" z mosiądzu do armatury ściennej.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.

Ten model zestawu do mycia wstępnego bez armatury składa się z części zamiennych do urządzeń do mycia wstępnego.