**Uchwyt na papier toaletowy w rolce, do poręczy, chromowany**

Chromowany ABS

Numer: **510081P**

Opis do specyfikacji

Uchwyt na papier toaletowy w rolce, montowany do poręczy.

Chromowany ABS.

Instalacja bez demontażu poręczy.

Blokada antykradzieżowa.

Uszczelka uniemożliwiająca obracanie się uchwytu.

Do poręczy Ø32.

30 lat gwarancji.