**Przegroda międzypisuarowa AZA**

Inox 304 satynowy - H.600 mm

Numer: **100620**

Opis do specyfikacji

Wisząca przegroda międzypisuarowa.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 3 mm.

Gładka powierzchnia i zaokrąglone krawędzie.

Dostarczana z mocowaniami i śrubami antykradzieżowymi TORX.

Waga: 4 kg.

30 lat gwarancji.