**Wylewka natryskowa RAINY**

Zaścienna wylewka natryskowa o strumieniu deszczowym

Antyosadowa

Numer: **708200**

Opis do specyfikacji

Nieruchoma wylewka natryskowa.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Odpowiednia do wypływu o wyższym natężeniu: należy usunąć regulator wypływu.

Uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z wypustkami.

Delikatny i otulający strumień deszczowy.

Chromowany metal.

Uproszczony system instalacji: należy zainstalować w ścianie złączkę i wpiąć w nią wylewkę natryskową.

Przyłącze Z1/2".

Wylewka natryskowa do instalacji zaściennej w szachcie techniczym (maksymalna grubość ściany: 230 mm).

30 lat gwarancji.