**Filtr HEPA**

Do suszarek do rąk SPEEDJET 2 ze zbiornikiem z serii 510624x

Numer: **510624F**

Opis do specyfikacji

Filtr HEPA.

Do suszarek do rąk SPEEDJET 2 ze zbiornikiem z serii 510624x.

Wychwytuje 99,9% bakterii znajdujących się w powietrzu i oczyszcza wydmuchiwane powietrze.

Wymiary: 140 x 115 mm.