**Moduł elektroniczny**

Do armatury spłukującej TEMPOMATIC 3 do pisuarów

Na baterie

Numer: **479446**

Opis do specyfikacji

Moduł elektroniczny.

Do armatury spłukującej TEMPOMATIC 3 do pisuarów.

Działa na zasilanie bateriami 6 V.

Wymiary: 57 x 40 x 23 mm.