**Przegroda międzypisuarowa AZA**

Inox 304 czarny, matowy - H.600 mm

Numer: **100620BK**

Opis do specyfikacji

Wisząca przegroda międzypisuarowa.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 3 mm.

Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®.

Zaokrąglone krawędzie.

Dostarczana z mocowaniami i antykradzieżowymi śrubami TORX.

Waga: 4 kg.

30 lat gwarancji.