**Umywalka nablatowa QUADRA**

Inox 304 czarny, matowy - Nablatowa

Numer: **120650BK**

Opis do specyfikacji

Umywalka nablatowa, do częściowej zabudowy, 380 x 380 mm.

Odpowiednia do armatury ściennej lub stojącej wysokiej.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Średnica otworu do wykonania w blacie: 310 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®.

Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Dostarczana bez korka. Istnieje możliwość zamówienia korka w wykończeniu czarnym, matowym (6110BK) lub chromowanym (6110).

Bez przelewu.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 3 kg.

30 lat gwarancji.