**Elektrozawór**

Do serii TEMPOMATIC

ZZ1/2" - 12 V - Z filtrem

Numer: **495626**

Opis do specyfikacji

Elektrozawór z filtrem.

Do produktów z gamy TEMPOMATIC.

Przyłącza Z1/2".

Działa na zasilanie 12 V.

Wymiary: 62 x 50 mm.