**Głowica ceramiczna Ø35**

Głowica z podstawą

Numer: **NSB262**

Opis do specyfikacji

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z podstawą i pierścieniem centrującym.

Głowica nastawiona na 5 l/min.

Do serii 2620/2621.