**Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia**

Głowica z podstawą

Numer: **N262**

Opis do specyfikacji

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i podstawą.

Do stojących baterii umywalkowych z serii:

- 2520EP i 2621EP

- 2720xEP i 2721xEP (modele dostępne w sprzedaży od 12/2022)

- 2820xEP (modele dostępne w sprzedaży od 05/2023)

Do stojących baterii zlewozmywakowych z serii:

- 2564TxEP i 2565TxEP (modele dostępne w sprzedaży od 10/2020)

- 2870TxEP i 2871TxEP (modele dostępne w sprzedaży od 10/2020).

- 2542EP i 2599EP

Do baterii natryskowych z serii:

- 2541EP i 2551EP