**Głowica ceramiczna Ø40**

Głowica z podstawą

Z ogranicznikiem wypływu

Numer: **N009AG75**

Opis do specyfikacji

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z podstawą i ogranicznikiem wypływu.

Do stojących baterii umywalkowych z serii:

- 2820L, 2820T (modele dostępne w sprzedaży do 05/2023)

- 2821L, 2821T

- 2720L, 2720T / 2721L, 2721T (modele dostępne w sprzedaży do 12/2022)

- 2520, 2520L, 2520T / 2521, 2521L, 2521T

Do ściennych baterii umywalkowych z serii:

- 2445, 2446, 2455, 2456