**Ruchoma wylewka rurowa**

Wylewka górna

H.135 L.200

Numer: **963200145F**

Opis do specyfikacji

Górna, ruchoma wylewka rurowa Ø22 z chromowanego mosiądzu, z wmontowanym sitkiem wypływowym.

Wylewka H.135 L.200 z nakrętką 3/4".

Do baterii zlewozmywakowych i gastronomicznych.