**Skrzynka elektroniczna**

Do armaturuy umywalkowej lub natryskowej TEMPOMATIC

Zasilanie sieciowe 230/12 V

Numer: **495445BC**

Opis do specyfikacji

Skrzynka elektroniczna.

Moduł elektroniczny do armatury umywalkowej lub natryskowej TEMPOMATIC.

Z funkcją spłukiwania okresowego.

Działa na zasilanie sieciowe 230/12 V.

Wymiary: 110 x 75 x 41 mm.