**Skrzynka elektroniczna**

do TEMPOMATIC pisuar/natrysk

Zasilanie sieciowe

Numer: **487449**

Opis do specyfikacji

Skrzynka elektroniczna.

Moduł elektroniczny do natryskowej lub pisuarowej armatury TEMPOMATIC.

Działa na zasilanie sieciowe 12V.

Wymiary: 75 x 75 x 37 mm.