**Baterie litowe**

Umywalki, natryski, pisuary i WC

3 V - CR 123

Numer: **990123**

Opis do specyfikacji

Baterie litowe - zestaw 2 sztuk.

Zasilanie 3 V.

Baterie CR 123.

Do skrzynek elektronicznych do umywalek, natrysków, pisuarów i WC.

Wymiary: 34 mm, Ø17.