**Mechaniczny panel natryskowy**

Mechaniczny, zasilanie wężykiem

Słuchawka natryskowa, aluminium

Numer: **791360**

Opis do specyfikacji

Mechaniczny panel natryskowy.

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Mechaniczna bateria natryskowa bez systemu zamknięcia czasowego.

Przesuwna, chromowana słuchawka natryskowa z wężem na drążku.

Schowane zasilanie wężykami.

Przyłącza Z1/2".

Niewidoczne mocowania.

Filtry.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.