**Zawór zwrotny**

Do przyłącza 3/8"

Numer: **900010**

Opis do specyfikacji

Zawór zwrotny do przyłącza 3/8", do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych.

Zawór zwrotny Ø10 uniemożliwiający powrót zanieczyszczonej wody do instalacji.

Zapobiega przepływowi krzyżowemu między wodą ciepłą i zimną.