**Niska kolumna do mycia wstępnego**

Bez zaworu czerpalnego

Numer: **433520**

Opis do specyfikacji

Niska kolumna do mycia wstępnego H.516 mm z mosiądzu.

Kolumna bez zaworu czerpalnego.

Kolumna przystosowana do intensywnego użytku w kuchniach profesjonalnych.