**Wysoka kolumna do mycia wstępnego**

Bez zaworu czerpalnego

Numer: **433820**

Opis do specyfikacji

Wysoka kolumna do mycia wstępnego H.816 mm z mosiądzu.

Kolumna bez zaworu czerpalnego.

Kolumna przystosowana do intensywnego użytku w kuchniach profesjonalnych.