**Głowica ceramiczna Ø45**

Głowica bez podstawy

Numer: **NS565**

Opis do specyfikacji

Klasyczna głowica ceramiczna Ø45 bez podstawy.

Głowica do serii baterii gastronomicznych: 5650T2, 5650T3 i 5652.