**Głowica czasowa**

Mechanizm do armatury natryskowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~15 s

Numer: **743010**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury natryskowej TEMPOSTOP.

Model starszej generacji.

Z przyciskiem.

Do zaworów 1/2".

Czas wypływu ~15 s.

Regulowany wypływ.