**Zawór zwrotny z regulatorem wypływu**

6 l/min

Numer: **900007**

Opis do specyfikacji

Zawór zwrotny z regulatorem wypływu 6 l/min do baterii umywalkowych i natryskowych z regulatorem ciśnienia.