**Głowica czasowa**

Do armatury TEMPOCHASSE do WC

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743705**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury spłukującej TEMPOCHASSE do WC na drążek.

Do zaworu spłukującego WC 1"1/4.

Czas wypływu ~7 s.