**Głowica czasowa**

Do armatury spłukującej TEMPOSTOP do pisuarów

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743645**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury spłukującej TEMPOSTOP do pisuarów.

Do pisuarów z dopływem 3/4".

Czas wypływu ~7 s.

Regulowany wypływ.