**Głowica czasowa**

Do armatury spłukującej TEMPOFLUX do pisuarów

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743777**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury spłukującej TEMPOFLUX do pisuarów.

Do armatury z delikatnym uruchamianiem.

Do zaworu spłukującego do pisuarów 1/2".

Czas wypływu ~7 s.

Regulowany wypływ.