**Zestaw naprawczy do mieszacza termostatycznego**

Do modelu PREMIX COMPACT

Woda zmieszana w temperaturze od 30 do 60°C

Numer: **753733**

Opis do specyfikacji

Zestaw naprawczy do mieszacza termostatycznego PREMIX COMPACT.

Poprzedni design.

Mechanizm z komórka termostatyczną.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.