**Zestaw naprawczy do głowicy WC**

Do armatury TEMPOFLUX WC

Czas wypływu ~7 s

Numer: **753761**

Opis do specyfikacji

Zestaw naprawczy do armatury czasowej TEMPOFLUX do WC.

Do głowicy natynkowego zaworu spłukującego 3/4" do WC.

Do głowicy czasowej o 7-sekundowym wypływie.