**Specjalny natryskowy dozownik mydła**

Do mydła w płynie

Wodoszczelna obudowa z anodowanego aluminium

Numer: **510579**

Opis do specyfikacji

Natryskowy dozownik mydła.

Stworzony specjalnie do stref natryskowych: w 100% wodoszczelny, eliminuje ryzyko mieszania się wody z mydłem, zachowując jego jakość.

Ścienny dozownik mydła z delikatnym uruchamianiem odpowiednim dla każdego: dzieci, osób niepełnosprawnych itd.

Ergonomiczny przycisk: duża powierzchnia nacisku, zaprojektowany tak, aby umożliwić łatwą obsługę dozownika mokrymi dłońmi lub łokciem.

Nierdzewna i wodoszczelna obudowa z anodowanego aluminium.

Plastikowy zbiornik: eliminuje ryzyko utraty jakości aluminium w kontakcie z mydłem.

Zbiornik z szerokim otwarciem ułatwiającym jego napełnianie.

Antywyciekowa (wodoszczelna) pompa dozująca z ochroną przed marnotrawstwem.

Antyblokada: jedno przyciśnięcie to jedna doza nawet przy długotrwałym nacisku.

Okienko kontroli poziomu mydła.

Model z ukrytym otwarciem pokrywy, odporny na wandalizm.

Niewidoczne mocowania.

Opływowe kształty zapewniają łatwe czyszczenie i lepszą higienę.

Czysty design nawiązujący do gamy paneli natryskowych DELABIE.

Pojemność: 1 litr.

Wymiary: 64 x 140 x 284 mm.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.

Specjalny natryskowy dozownik mydła z 30-letnią gwarancją do montażu na ścianie.