**Podzespół do ściennej baterii dwuotworowej**

Rozstaw: 150 mm

Numer: **G6493**

Opis do specyfikacji

Podzespół do zestawów do mycia wstępnego ze ścienną baterią dwuotworową.

Do produktów nr G6432 i G6433.

Chromowany mosiądz.

Rozstaw: 150 mm.