**Uchwyt na suwaku Be-Line® do słuchawki natryskowej, matowa czerń**

Matowa czerń

Numer: **511911BK**

Opis do specyfikacji

Uchwyt na suwaku Be-Line® do poręczy natryskowej dla osób niepełnosprawnych.

Matowa czerń.

Ruchomy uchwyt do słuchawki natryskowej.

Ergonomiczny uchwyt, łatwy w regulacji wysokości suwaka.

Przesunięcie przy użyciu uchwytu lub poprzez pociągnięcie za wąż natryskowy.

Do poręczy natryskowej Be-Line®.

Uchwyt na suwaku z 30-letnią gwarancją.