**Głowica czasowa**

Do armatury natryskowej TEMPOSTOP

Regulowany wypływ, czas wypływu ~30 s

Numer: **743428**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury natryskowej TEMPOSTOP.

Regulowany wypływ.

Czas wypływu ~30 s.