**Głowica czasowa**

Do armatury natryskowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~30 s

Numer: **743700**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury natryskowej TEMPOSTOP.

Czas wypływu ~30 s.

Regulowany wypływ.