**Głowica czasowa**

Do zaściennej armatury natryskowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~30 s

Numer: **743642**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do zaściennej armatury natryskowej TEMPOSTOP.

Czas wypływu ~30 s.

Regulowany wypływ.