**Zestaw naprawczy do głowicy natryskowej**

Do armatury natryskowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~30 s

Numer: **753149**

Opis do specyfikacji

Zestaw naprawczy do głowic armatury natryskowej TEMPOSTOP.

Czas wypływu ~30 s.