**Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej**

Do armatury umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP

Czas wypłuwu ~3 s - Modele produkowane do 2022

Numer: **753303**

Opis do specyfikacji

Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP.

Czas wypływu ~3 s.

Do modeli wyprodukowanych do 2022.